
|  |  |
| --- | --- |
| **СВЧ-печь профессиональная RFS518TS** | |
| Мощность СВЧ (общая) | 1800 Вт (2700 Вт) |
| Количество уровней | 5 уровней мощности, разморозка |
| Тип управления | электронное |
| Память | до 100 блюд |
| Объем камеры | 34 л |
| Габариты камеры | 362х416х226 мм |
| Габариты корпуса | 552х514х362 мм |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Функции | Х2 – автоматический расчет времени разогрева 2 порций |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Бытовая печь** | **Menumaster RCS511TS** |
| **Производительность** | Гарантия длительной эксплуатации при приготовлении 5-8 блюд в день | Гарантия длительной эксплуатации при приготовлении 50-200 блюд в день |
| **Вместительность** | Небольшой объем | Камера одновременно может вместить несколько порций |
| **Блюда для нагрева** | Несколько позиций | Множество пунктов меню |
| **Климат на кухне** | Создана для работы при комнатной температуре, нормальной влажности | Готова к работе в условиях критических значений температуры и влажности |
| **Конструкция** | Вращающаяся тарелка | Плоское керамическое основание |
| **Распределение волн** | Неравномерное. Из-за этого внутри продукта могут быть большие перепады температуры. | Антенна обеспечивает равномерное распределение волн в камере и соответственно нагрев продукта. |
| **Скорость разогрева** | Мощность не подходит для работы на профессиональной кухне. | 2 магнетрона – разогрев в 2 раза быстрее бытовых печей. |
| **Ремонтопригодность** | При поломке выгоднее выбросить печь, чем ремонтировать | Простая и быстрая замена поврежденных комплектующих. |

Удобная и легкая ручка позволяет открыть дверцу не прилагая усилий.

**До 65 разогревов в час!**

Вращающаяся антенны в верхней и нижней частях печи обеспечивают равномерный прогрев всего объема продукта

Прозрачная дверца для удобства контроля над приготовлением продукта.

Удобное и простое управления. Значки – иконки. Отсутствие языкового барьера. Шрифт Брайля для слабовидящих.

Плоское керамическое основание обеспечивает простоту и удобство эксплуатации и обслуживания печи