|  |
| --- |
| **СВЧ-печи профессиональные серии DEC** **DEC14E2 - DEC18E2 - DEC21E2** |
| Мощность СВЧ (общая) | 1400Вт (2300Вт), 1800Вт (2900Вт), 2100Вт (3100Вт) |
| Количество уровней | 11 уровней мощности, разморозка |
| Тип управления | электронное |
| Память  |  до 100 блюд  |
| Объем камеры | 17 л |
| Габариты камеры | 330х305х171 мм |
| Габариты корпуса | 425х578х343 мм |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Функции | Х2 – автоматический расчет времени разогрева 2 порций |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Сверхпроизводительность! Более 200 блюд в день!** |
|  | **2 магнетрона! Более равномерный и быстрый нагрев!** |
|  | **Чрезвычайно высокая скорость приготовления!** **Разогрев в 2-3 раза быстрее бытовых печей!** |
|  | **Создана для работы в условиях профессиональной кухни при критических значений температуры и влажности!** |
|  | **Высокое качество продукта! Чем меньше продукт находится под воздействием СВЧ-волн, тем выше его качество.** |
|  | **Высочайше качество сборки!** |

 

**До 100 разогревов в час!**

Удобное и простое управления. Значки – иконки. Отсутствие языкового барьера. Шрифт Брайля для слабовидящих.

Литая дверная ручка - прочная и удобная.

Прозрачная дверца для удобства контроля над приготовлением продукта.

Плоское керамическое основание обеспечивает простоту и удобство эксплуатации и обслуживания печи